**OPTIMA käetoed**



Optima WC-käetoed on funktsionaalse disainiga ja pakuvad mitmeid turvalisi lahendusi. Saadaval kahes variandis. Optima kergelt paigaldatav variant toetava jalaga ja Optima kinnitatav käetugi, mis lukustub valitud asendis. Optima WC-käetugi on lihtne ja turvaline.

Käetoel on pehme kumer äär, mis kindlustab mugava toe tualetilt tõustes. Tõstes ja langetades Optima käetuge asetub tugijalg põrandale.

Kirjeldus Optima wc- käetugi toetava jalaga **80303001**

Mõõdud Põrand- käetugi: 80 cm

Põrand- käetugi kokku panduna: 147,5 cm

Sein- käetugi: 71,5 cm

Kinnitus seinal: 16,5 x 30,4 cm

Materjal Kinnitus seinal: pulbervärvitud alumiinium

Tugiraam ja- jalg: pulbervärvitud terastoru

Käetoe kate: polüpropüleen

Kaal 2,4 kg

Disain A&E Design



Optima lukustatav käetugi pakub erinevaid fikseerimis võimalusi. Käetugi lukustub valitud positsioonis pakkudes kasutajale turvalist tuge WC potilt tõusmisel. Unikaalne lukustuv mehhanism on juhitav ühe käega, mis teeb kasutamise eriti mugavaks. Tugijalga on võimalik paigaldada nii, et ei tekiks liigset pinget kinnitusseinale.

Kirjeldus Optima seinale kinnitatav käetugi **80303004**

Mõõdud Sein- käetugi: 71,5 cm

Kinnitus seinal: 16,5 x 30,4 cm

Materjal Kinnitus seinal: pulbervärvitud alumiinium

Tugiraam: pulbervärvitud terastoru

Lukustav seade: polüamiid

Käetoe kate: polüpropüleen

Kaal 2,4 kg

Disain A&E Design

Hooldus: puhastamiseks kasutada lahustivabu pesuaineid, mille PH on 6- 9 või 70 % desinfektsioonivahendeid. Võib puhastada kõrge temperatuuri juures (85º C) maksimaalselt 3 minutit.